Przasnysz, dnia 23.06.2016 r.

**Zapytanie ofertowe**

**Przedmiot zamówienia:**

**„dostawa zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP w Karwaczu”**

**Zamawiający**

Gmina Przasnysz

ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

tel./fax 29 752 27 09

e-mail: ugprzasnysz@pro.onet.pl

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr113 poz. 759 z późn. zm.)

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP w Karwaczu** w składzie: rozpieracz ramieniowy, nożyce, pompa hydrauliczna, węże.

**Narzędzia muszą być kompatybilne z posiadanymi już - firmy Holmatro**

Wymagania minimalne:

1. Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - rozpieracz ramieniowy – 1 kpl.

● szerokość rozpierania min. 725 mm,

● maksymalna siła rozpierania min. 28,6 kN/t,

● siła ściskania min. 6 kN/t,

● siła ciągnięcia min. 4.8 kN/t,

● min. siła rozpierania 25 mm od końcówek

● zakres ciągnięcia min. 610 mm

● oświetlenie pola pracy urządzenia,

● waga urządzenia max. 14,9 kg

● system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 5

2. Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - nożyce – 1 szt.

● rozwarcie ostrzy – min. 159 mm

● siła cięcia - min. 36 kN/t

● waga urządzenia max. 14 kg

● system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 5

3. Uniwersalne narzędzie hydrauliczne - pompa – 1 kpl.

● trzystopniowa pompa spalinowa napędzana silnikiem benzynowym 4-suwowym o mocy min. 5,5 KM,

● ciśnienie robocze min. 720 bar,

● ilość złączy do narzędzi - 2,

● pojemność zbiornika oleju (efektywna) min. 6000 cm3,

● pojemność zbiornika paliwa min. 3000 cm3,

● waga urządzenia max. 38 kg

● system połączeń szybkozłączami jednowężowy,

● możliwość rozłączania i wymiany narzędzi w trakcie pracy pompy bez konieczności zamykania przepływu oleju.

4. Wąż hydrauliczny – 2 kpl.

● długość przewodu hydraulicznego min. 10 m – 1 szt.

● obustronnie zakończony szybkozłączami,

● waga wraz z olejem max. 5 kg,

● system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą wymienioną w poz. 5

Niezbędne kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednich świadectw dopuszczenia CNBOP potwierdzających parametry oferowanego sprzętu.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy.

**Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia**

Termin realizacji zamówienia: **dostawa** **zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP w Karwaczu** w terminie do dnia 15.10.2016 r.

Wraz z ofertą należy dostarczyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednich świadectw dopuszczenia CNBOP potwierdzających parametry oferowanego sprzętu. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji nie mniejszej niż 24 miesiące.

W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszam do złożenia oferty cenowej (na załączonym druku) w formie pisemnej w terminie **do dnia 27.06.2016 r. do godz. 12.00.**

**Miejsce złożenia oferty:**

Urząd Gminy Przasnysz (sekretariat), ul. Św. St. Kostki 5; 06-300 Przasnysz

Ocena złożonych ofert będzie dokonana w oparciu o **kryterium najniższej ceny**.

Forma wynagrodzenia – ryczałtowa.

**Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcą jest: Jerzy Roman - tel. 29 752 27 09 wew. 34 .**

Załączniki:

1. Projekt umowy,
2. Wzór oferty cenowej

Przasnysz, dnia 28.06.2016 r.

Wójt Gminy

 Grażyna Wróblewska