**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Szli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
| 1 | Wykonanie obrzeża z krawężnika betonowego o gr.8 cm | mb | 120 |
| 2 | Wykonanie podbudowy żwirowej o gr. warstwy 10 cm | m2 | 500 |
| 3 | Wykonanie utwardzenia z kamienia łamanego o gr. warstwy 10 cm | m | 500 |