**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
| 1 | Wykonanie obrzeża z krawężnika betonowego o gr.8 cm | mb | 36 |
| 2 | Wykonanie podbudowy żwirowej o gr. warstwy 10 cm | m2 | 110 |
| 3 | Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej o gr. 6 cm | m | 110 |
| 4 | Wykonanie ogrodzenia panelami systemowymi | mb | 17 |