Kosztorys Ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Remont drogi gminnej nr ew. 57/2 w m. Polny Młyn** | | | | | |  |
| 1 | KNR 2-31 1002-04 z.o.2.  13. 9902-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- sją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1 WRAZ Z UZU­PEŁNIENIEM UBYTKÓW W WARSTWIE ŻWIRO­WEJ I WYPROFI- LOWANIEM SPADKÓW 120 m x 3,5 m | m2 | 420,000 |  |  |
| **2** | KNR 2-31 1002-03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2 - 120 m x 3,5 m | m2 | 420,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 1-120 m x 3,5 m | m2 | 420,000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT**  **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Remont drogi gminnej nr ew. 50 w m. Frankowo** | | | | | |  |
| 1 | KNR 2-31 1002-04 z.o.2.  13. 9902-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilości 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1 WRAZ Z UZU­PEŁNIENIEM UBYTKÓW W WARSTWIE ŻWIRO­WEJ I WYPROFI- LOWANIEM SPADKÓW 120 m x 3,5 m | m2 | 420,000 |  |  |
| 2 | KNR 2-31  1002-03 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2 - 120 m x 3,5 m | m2 | 420,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 1-120 m x 3,5 m | m2 | 420,000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT**  **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

Słownie

Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa  wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31I  1004-06-050 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu  *krotność = 1,00* | 1 000,00 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 2-31I  1002-01-050 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 5-8. Ilość kruszywa 8,0 dm3/m2  *krotność = 1,00* | 1 000,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 2-31I  1402-05-050 | Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm  *krotność = 1,00* | 994,00 | m2 |  |  |
| 4 | KNKRB 01  0105-01-052 | Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników gęstych  *krotność = 1,00* | 0,17 | ha |  |  |
| 5 | KNKRB 01  0105-03-052 | Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników rzadkich  *krotność = 1,00* | 0,26 | ha |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys:** |  |  |  |  |

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT**

**Ogółem wartość kosztorysowa robót**

Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa  wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31I  1004-06-050 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu  *krotność = 1,00* | 2 160,00 | m2 |  |  |
| 2 | KNR 2-31I  1002-01-050 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego frakcji 5-8. Ilość kruszywa 8,0 dm3/m2  *krotność = 1,00* | 2 160,00 | m2 |  |  |
|  |  | **Razem kosztorys:** |  |  |  |  |

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT**

**Ogółem wartość kosztorysowa robót**