Przasnysz, dnia 2024-02-21

IZ.271.5.2024

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot. postepowania: .: **„Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie – etap II”**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1**

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami, które wpłynęły w Postępowaniu, udziela wyjaśnień treści SWZ.

1. Proszę o podanie dokładnych parametrów dla krzewów oraz drzewek owocowych, dane te są niezbędne do odpowiedniej wyceny.

***Odpowiedź:***

-Parametry dla drzew owocowych

Minimalny wiek sadzonek drzew owocowych – 3 lata, minimalna wysokość sadzonki – 150 cm

-Parametry dla krzewów

Minimalny wiek sadzonki – 3 lata (dot. Sadzonki z bryłą korzeniową) lub sadzonki w pojemniku – nie mniejszym niż C3

2. Prosimy o informację ile m.kw powierzchni należy przyjąć do obsypania korą.

***Odpowiedź:***

Projekt nie przewiduje ściółkowania korą.

Ściółkowanie należy wykonać zrębkami pozyskanymi z wykarczowanych samosiewów. Ściółkowanie krzewów 150 m.kw., ściółkowanie drzew 129 m.kw.

3. W przedmiarze dwa rodzaje kruszywa są zapisane łącznie. Prosimy o rozdzielenie informacji o ilości jaka będzie potrzebna danego kruszywa.

***Odpowiedź:***

W przedmiarze robót i projekcie wskazane są proporcje kruszywa łamanego: 1/3 kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm + 2/3 kruszywo łamane frakcji 32-64 mm

4. Witam, w załączniku przesyłam kartę techniczną oświetlenia. Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający akceptuję ten produkt.

***Odpowiedź:***

Zamawiający wymaga wykonania oświetlenia zgodnie z parametrami wskazanymi w załączonej dokumentacji (projekt budowlany, przedmiar robót)

5. W opisie, w przedstawionej mieszance, w dużej mierze przedstawione są gatunki jednoroczne w tym rolnicze, łąka składająca się z takich gatunków nie przetrwa zbyt długo. Producenci nie chcą wyceniać takiej mieszanki. Producent z którym rozmawialiśmy proponuję zastosowanie sprawdzonej mieszanki, której skład gatunkowy wysyłam w załączeniu.

***Odpowiedź:***

Projektowana łąka zawiera 19 gatunków roślin. W projekcie koncepcyjnym zawarty został zapis ,,co najmniej 10 roślin z powyższych powinno znaleźć się w składzie mieszanki nasion do posiania łąki’’

Pytający przesłał proponowaną przez siebie listę nasion. Projekt zawiera dziesięć gatunków z tej listy.

6. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy słupki mogą być ze ścianką 3mm? Producent poinformował nas, że nie ma słupków 8mm. 2. Czy w bramie jedno skrzydło ma mieć dwa metry a drugie dwa i pół metra ?

Odpowiedź:

Grubość ścianek słupków oraz brama wjazdowa (szerokość) mają być wykonane zgodnie z załączoną do postępowania dokumentacją projektową, STWiORB oraz przedmiarem robót